**$(h1ii1.0$) $(kurz9AGILO QuickStart Comfort geschlossen**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
  
info@kemmlit.de | www.kemmlit.de

**Ausführung:**  
Offene Einsatzgarderobe zur getrennten Unterbringung

von Einsatz- und Privatkleidung, gemäß der aktuellen

DGUV Vorschriften, DIN 14092-1 und ASR 34.

Ausführung ohne schwarz/weiß Trennung sind nicht

zugelassen.

Ein Bild, das Text, Whiteboard enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**Schwarzbereich für Einsatzkleidung:**

**Konstruktion:**

Aus extrem robusten und chemikalienresistenten   
13mm HPL-Vollkernplatten.

Farbe: 7808 Graphit

**Ausführung:**

QuickStart Garderobenelement für 1 oder 2 Einsatzkräfte,   
als Traversenelement mit fest definierter Bügelaufnahme   
für QuickStart Edelstahlkleiderbügel und Grundplatte für   
Edelstahl Helmhalter und Stiefelrost.

Befestigung zwischen Spinden für Privatkleidung, oder   
13mm HPL-Seitenwange. Höhenverstellbar, zur Anpassung

an die Größe der Einsatzkräfte zwingend erforderlich

**Ausstattung:**

Pro Einsatzkraft 2 QuickStart Kleiderbügel aus 8 mm starkem

Edelstahl-Rundmaterial, 450 mm breit, 250 mm hoch,

aus geschlossenem Bügelform, mit zwei 5 mm

Nasen am Quersteg. Ohne Kanten, Außenrundungen r 8,

ein Verhaken der Einsatzkleidung darf nicht möglich sein.

Mit einer Sicherung am Hakenende, die in Verbindung

mit der Aufnahme-Fräsung in der HPL-Traverse für ein

dynamisches Mitschwingen des Bügels von mind. 60° sorgt.

Dabei muß die Einsatzkleidung ohne Verhaken oder

Beschädigen vom Bügel gleiten. Der Bügel muß zum

Aufhängen der Kleidung einfach aus der Aufnahme   
entnommen werden können, darf sich jedoch bei der

Schnellen Kleidungsentnahme nicht unbeabsichtigt lösen.

QuickStart-Helmhalter aus 8 mm Edelstahl-Rundmaterial,

für maximale Lüftung und Trocknung bei minimaler Auflage.

Form passend für alle gängigen Feuerwehr-Helm Typen,   
mit optimalem Schutz für das Nackenleder.

Eine schnelle und verhakungsfreie Entnahme muss   
gewährleistet sein.

Pro Einsatzkraft 2 QuickStart-Gurthaken aus 5 mm starkem

Edelstahl-Rundmaterial, so geformt und vormontiert, daß eine

schnelle und griffgerechte Entnahme möglich ist. Dabei darf der   
Feuerwehrgurt nicht hängen bleiben bzw. sich verhaken.   
Der Gurt muss sich aus jedem logischen Entnahmewinkel

abziehen lassen

QuickStart-Stiefelrost aus 13 mm HPL-Vollkernplatten.

Stabile, einfach zu reinigende Ausführung. Streben

abgetreppt montiert, dass die Stiefel für besser Sichtbarkeit und

Entnahme nach vorne geneigt sind.

Oder bei gewendetem Rost mit ebener Auflage.

**QuickStart - Abmessungen:**

Aufteilung für 1 Einsatzkraft:

301 = 300 mm breit,

351 = 350 mm breit,

401 = 400 mm breit,

451 = 450 mm breit, oder

501 = 500 mm breit.

Aufteilung für 2 Einsatzkräfte:

602 = 600 mm breit,

702 = 700 mm breit,

802 = 800 mm breit,

902 = 900 mm breit, oder

1002 = 1000 mm breit.

**Optional:**

Stiefeltrenner, aus 13 mm HPL. Zur Trennung

der Stiefel/Einsatzkleidung von 2 Einsatzkräften.

Ca. 450 x 450 mm. Zum Einsetzen zwischen die Rost-Streben,

beweglich und entnehmbar. Verhindert das versehentliche

heraus-ziehen der nebenstehenden Stiefel.

**Weissbereich für Privatkleidung:**

**Konstruktion:**

Spindkonstruktion aus Stahlqualitätsfeinblech mit   
hochwertiger Farbbeschichtung in RAL 3000.

Mit glattem, geschlossenem Boden und Deckel,   
inkl. Befestigungsbohrungen.

**Ausführung:**

Einteiliger Spind mit festem Hutfachboden (ca. 300 mm von oben),   
stabiler verzinkter Stahl-Kleiderstange mit 3 stabilen, nicht   
rotierenden, verzinkten Metallschiebehaken.

Mit stabiler, abschließbarer, durchgehender Tür, aus 1,0 mm starkem

Qualitätsfeinblech. DIN Rechts angeschlagen.  
Mit Einwurfschlitz oben, 35x150 mm.

**Türschließung zur Auswahl:**  
  
1) KEMMLIT select Zahlenkombinations-Vorhängeschloss

2) KEMMLIT select Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss

3) KEMMLIT select Zylinderhebelschloss

4) KEMMLIT select mechanisches Zahlenkombinationsschloss

5) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss

6) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss für Nassräume   
  
Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

**Aufstellvarianten:**

1. Mit integriertem 40mm Sockel
2. Sockel 140 mm hoch, umlaufend aus 1 mm Stahl, mit

hochwertiger Farbbeschichtung RAL 3000.

1. Eckfüße mit Verstellgleiter aus 1,5 mm Stahl mit hochwertiger

Farbeschichtung RAL 3000 (bei dieser Ausführung wird der

Schrankboden gelocht ausgeführt).

**Abmessungen:** (Schrankgehäuse inkl. 40mm Sockel):

Höhe: 1800 mm

Breite: 200 mm, oder 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm

Tiefe: 500 mm

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in  
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

$)

01.1$) 0,000 Stück $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

Einsatzgarderobe AGILO QuickStart 401

für 1 Einsatzkraft gemäß Vorbeschrieb: $(lang$(h1ii

Breite: **400 mm**

$)/E

$$NNN

$(h1ii01.2$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langEinsatzgarderobe AGILO QuickStart 802

für 2 Einsatzkräfte gemäß Vorbeschrieb: $(lang$(h1ii

Breite: **800 mm**

$)/E

$$NNN

$(h1ii01.3$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langSpind aus Stahlblech für Weiß-Bereich gemäß Vorbeschrieb:  
Einzelspind für Beginn, oder Abschluss einer Reihe  
Breite: **400 mm**$)/E

$$NNN

$(h1ii01.4$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langSpind aus Stahlblech für Weiß-Bereich gemäß Vorbeschrieb:  
Doppelspind für Mittelteil in einer Reihe  
Breite: **800 mm**$)/E

$$NNN

$(h1ii01.5$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langSeitenwange aus 13 mm HPL, für Abschluss einer Reihe  
ohne Spind (Weiß-Bereich)  
Maße: H x T 1800 x 500 mm.$)/E

$$NNN

$(h1ii01.6$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

Stiefeltrenner aus 13 mm HPL. Zur Trennung der

Stiefel/Einsatzkleidung von 2 Einsatzkräften.

Ca. 450 x 450 mm. Zum Einsetzen zwischen die Rost-Streben,

beweglich und entnehmbar.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$$NNN

$(h1ii$) $(menge$$GRUEnd

----------------------

**$(kurz9Einsatzgarderoben AGILO QuickStart Comfort Geschlossen$)** $(gb.............$)

============