**$(h1ii25$) $(kurz9Schließfachschrank TYPO S**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0

info@kemmlit.de | www.kemmlit.de

**Ausführung:**

Schrankkonstruktion als hohlraumversiegelter

und verzinkter Metallkorpus.

Mit Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit

und 20 Jahren Korrosionsschutzgarantie.

**Maße (Schrankgehäuse ohne Sockel):**
Höhe: 1850 mm oder 1540 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 520 mm

Andere Breiten, Tiefen und Höhen sind möglich.

Wählbare Aufteilung als einteiliger bis sechsteiliger

Schließfachschrank (1 bis 6 Fächer übereinander).

**Schrankkorpus:**

**Material:**
Korpus aus verzinktem Stahlqualitätsfeinblech nach

DIN EN 10214 mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit

durch Verzinkung mit Aluminiumanteil.

**Konstruktion:**
Formschlüssige Verbindung mit hoher Querzugfestigkeit
durch Preßfügeverfahren, ohne Schweißen.
Türpfostenausbildung durch ein allseitig geschlossenes
Hohlprofil.

Ausführung mit Schrägdach als Variante möglich.

**Oberfläche und Farbe:**
Kratz- und abriebfeste 2-Schicht Einbrennlackierung,
für Naßräume geeignet, in lagunweiß Nr. 14.

**Bodenvarianten:**
Geschlossener Noppenboden mit Gefälle nach vorne

für sicheren Ablauf von Reinigungswasser.

Auf Wunsch sind andere Bodenvarianten möglich.

**Türvarianten zur Auswahl:**

**1) Stahlblechtür**

**Material:**
Verzinktes Stahlqualitätsfeinblech nach DIN EN 10214
mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit durch Verzinkung
mit Aluminiumanteil.

**Konstruktion:**
Doppelschalig, 15 mm stark, besonders verwindungssteif
durch innenliegendes Profil aus verzinktem
Stahlqualitäsfeinblech nach DIN EN 10214. Stabile

eingelassene Bänder, kein Überdrehen der Tür durch

robusten Öffnungsbegrenzer (90°), Ø=8 mm, zusätzliche

Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse bei ein- und
zweiteiligen Schränken, alles in Edelstahl nach DIN 1.4301.

**Sicherheit:**
Unfallschutz durch Sicherheitskugelecken an der
Türinnen- und außenseite, keinerlei Verletzungsgefahr
durch etwaige Falzkanten, Schlitze oder scharfe Ecken,
alle Ecken und Kanten sind im Radius gerundet.

**Oberfläche:**
Umweltschonende Einbrennlackierung mit kratz- und
abriebfester Oberfläche.

**Numerierung:**
KEMMLIT-Nummernschild, stabil genietet

(nicht geklebt), schwarz mit weiß gravierten Ziffern.

**2) HPL-Tür**

**Material:**
HPL-Vollkernmaterial, 13 mm stark.

**Konstruktion:**
Stabile eingelassene Bänder, kein Überdrehen der

Tür durch robusten Öffnungsbegrenzer (90°), Ø=8 mm,
zusätzliche Sicherheit durch Sicherungsstift und -öse
bei ein- und zweiteiligen Schränken, alles in Edelstahl
nach DIN 1.4301.

**Sicherheit:**
Unfallschutz durch gerundete Ecken und Kanten.

**Nummerierung:**
KEMMLIT-Nummernschild, stabil genietet (nicht geklebt),
schwarz mit weiß gravierten Ziffern. Gefräste

Nummern in den Türen als Variante möglich.

Weitere Türvarianten sind möglich.

**Türschließung zur Auswahl:**

1) KEMMLIT select Zahlenkombinations-Vorhängeschloss

2) KEMMLIT select Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss

3) KEMMLIT select Zylinderhebelschloss

4) KEMMLIT select Kassierschloss 1 Euro

5) KEMMLIT select Münzpfandschloss Twin Coin 1€/2€

6) KEMMLIT select mechanisches Zahlenkombinationsschloss

7) KEMMLIT select elektronisches RFID-Schloss

8) KEMMLIT select elektronisches RFID-Schloss für Nassräume

9) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss

10) KEMMLIT select elektronisches PIN-Schloss für Nassräume

Weitere Türschließungen als Variante sind möglich.

**Aufstellvarianten zur Auswahl:**

1) Untergestell, Höhe: 150 mm, mit verstellbaren Füßen

zum Ausgleich von Bodentoleranzen. Aluminiumfüße (Ø 20 mm)

mit Edelstahlgewinde und Edelstahlteller. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit

dem Untergestell verbunden. Trittfeste, korrosionsfreie Aluminium-

abdeckrosette naturfarbig eloxiert - lässt sich zum Reinigen

einfach anheben.
Auf Wunsch pulverbeschichtet gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

2) Bauseitiger Sockel, Höhe: 150 mm

3) Untergestell, Höhe: 460 mm, mit vorgebauter

Sitzbank. Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahl-

gewinde und Edelstahlteller. Stufenlos

höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung

mit dem Untergestell verbunden. Trittfeste,

korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette

naturfarbig eloxiert - lässt sich zum Reinigen

einfach anheben.

Massive Bankauflage aus HPL-Vollkernmaterial,

umlaufend aufgedoppelt auf 26 mm, formschön

gerundet, Farbe gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

4) Bauseitiger Sockel, Höhe: 460 mm, mit vorgebauter
Sitzbank, Höhe: 450 mm. Massive Bankauflage aus
HPL-Vollkernmaterial, umlaufend aufgedoppelt auf

26 mm, formschön gerundet, montiert auf Konsole,

Farbe gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

5) Montage wandhängend auf Konsolen.

**Be- und Entlüftung zur Auswahl:**

1) Zurückgesetzte Rückwand mit ästhetisch gestalteter
Lüftungsperforation für eine wirkungsvolle Belüftung.

2) Be- und Entlüftung durch einen im Schrägdach
integrierten Lüftungskanal und perforierten
Schrankboden. Die Schrankluft wird durch den Anschluß
an eine bauseitige Abluftanlage ständig ausgetauscht.

**Farben:**
Farben der Türen gemäß KEMMLIT-Farbkarte.

Ausführung der Montage durch werkseigene Monteure.

Schränke entsprechen den gestellten Anforderungen in
Bezug auf Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

(Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit).

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.

25.10$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

**Zubehör zur Auswahl:**

$(h1ii

 **(lang**
Stirnblenden für freistehende Schrankblöcke einreihig,
520 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür.$)/E

$$NNN

$(h1ii25.20$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langStirnblenden für freistehende Schrankblöcke zweireihig,
1040 mm, Farbe, Ausführung und Material wie Tür.$)/E

$$NNN

$(h1ii25.30$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$)

$(langAusgleichsblenden für Wandanschlüsse mit oder ohne
darüberliegende Abdeckung, Farbe, Ausführung und
Material wie Tür.$)/E

$(h1ii25.40$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

Armbänder aus Perlongeflecht, 12mm breit, 30 cm lang

inkl. Kunstoffschließe, Schlüsselbox und Aluminumplättchen

inkl. Nummer.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$$NNN

$$NNN

$(h1ii25.50$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung der HPL-Platten mit einer

Zusätzlichen Schutzschicht über der Dekorschicht,

so dass sich hartnäckige Verschmutzungen wie

Schmierereien mit Edding-Stiften problemlos mit

entsprechenden Reinigern entfernen lassen.$(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$(h1ii25.60$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

Mehrpreis für die Ausführung verstärkte Aufbruchshemmung.

Das seitliche Wegdrücken der Tür sowie das Ansetzen

eines Hebels im Schliessbereich muss durch geeignete

Maßnahmen erschwert werden. $(langNylonarmbänder inkl. Numerierung$)/E

$$NNN

$(h1ii$) $(menge $) $(d276$)

25.70$) $(menge0,000$) $(einhStück$) $(d276$) $(ep.............$) $(gb.............

$$GRUEnd

 ----------------------

**$(kurz9Schließfachschrank TYPO S $)** $(gb.............$)

 ============