**35 Garderobensitzbank Typ U 1**

$(langder Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

**Bankauflagen:**
26 mm starke HPL-Vollkernplatten, 280 (350) mm

breit, umlaufend aufgedoppelt und mit einem

Radius von 13 mm gerundet. Bis zu einer

Banklänge von 2100 mm entsteht kein Stoß.

Die Ecken sind mit einem Radius von 33 mm
formschön abgerundet.

**Bankkonsolen und Garderobenstützen**:
Gestell aus Alurohren, Ø 38,5 mm, Stärke 3,2 mm.

Die Fußenden sind zum Ausgleich von Bautoleranzen

mit verstellbaren Kunststoff-Einsteckgleitern versehen

und für eine Bodenbefestigung vorgerichtet.

**Garderobenhakenleiste:**
Sicherheits-Hakenleiste Typ 1010 aus

Alu-Rundprofilen, Ø 40 mm, mit Eckblende.

**Garderobenhaken:**
Sicherheits-Dreifachhaken Typ 1015 aus Aluminium,
Hakenabstand 250 mm oder als Variante in anderem
Abstand.

**Farben:**
Bankauflagen gemäß der KEMMLIT-Farbkarte.
Bankkonsolen, Garderobenhakenleisten eloxiert

oder gemäß KEMMLIT-Farbkarte. Haken in

eloxierter Ausführung.

DIE SICHERHEITS-GARDEROBEN ENTSPRECHEN

DEN PRÜFUNGSSÄTZEN DES GUV.

Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.$)

/E

$$GRUEnd

 ----------------------

**$(kurz9Garderobensitzbank Typ U 1$)** $(gb.............$)

 ============